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Menindaklanjuti surat permohonan Saudara Nomor 001/P-PB/F/IX/2026 Tanggal 17 September 2026 Perihal Permohonan Peil Banjir dan Drainase Sdr. IBAD SUBADRI, bersama ini kami sampaikan Rekomendasi Kajian Teknis Peil Banjir dan Pengelolaan Air Larian berdasarkan hasil kajian yang disampaikan sebagai berikut :

1. Sdr. IBAD SUBADRI berencana melakukan Pembangunan Gudang yang berlokasi di Jalan Haji Bidong Raya Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang dengan lahan seluas 1.334 m².

2. Secara Geografis kondisi eksisting lahan berada di lokasi dengan Koordinat L a t i t u d e = - 6.1760572° Longtitude = X = 106. 697916°. Adapun batas-batas kegiatan adalah sebagai berikut:
a. Sebelah Utara	: Batas Wilayah DKI Jakarta 
b. Sebelah Timur	: Lahan Kosong
c. Sebelah Selatan	: Pemukiman
d. Sebelah Barat	: Jalan Haji Bidong Raya

3. Elevasi lahan eksisting sesuai peta topografi dari hasil pengukuran di lahan Sdr. IBAD SUBADRI serta hasil pengamatan lapangan petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang menunjukkan bahwa elevasi relative di wilayah pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:
a. [image: ]Bench Mark (BM) elevasi diambil dari BM yang dimiliki oleh Dinas PUPR Kota Tangerang yang terdekat yaitu di Kantor Kelurahan Cipondoh Indah dengan koordinat X = 106.666926°, Y = -6.213104° dan Z = +21.954 m;
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b. Sebelah Utara, elevasi berada pada +21,641 m s/d +21,754 m terhadap Muka Air Laut (MAL);
c. Sebelah Selatan, elevasi berada pada + 19,549 s/d + 19,996 m terhadap Muka Air Laut (MAL);
d. Sebelah Barat, elevasi berada pada +19,984 m s/d +20,476 m terhadap permukaan Muka Air Laut (MAL)
e. Sebelah Timur, elevasi berada pada +19,951 m s/d +20,223 m terhadap permukaan Muka Air Laut (MAL).

4. Analisa	hidrologi	di	rencana	lokasi	pengembangan	Sdr. IBAD SUBADRI menunjukkan	bahwa :
a. Tinjauan topografi secara menyeluruh di sekitar lokasi dan survey terhadap kondisi eksisting drainase dan saluran air di sekitar wilayah pembangunan, Daerah Tangkapan Air Hujan (DTA) ditetapkan seluas
1.334 m2;
b. Berdasarkan data curah hujan 10 tahun terakhir (2016-2023) yang bersumber dari stasiun BMKG Klimatologi Tanah Tinggi Kota Tangerang, diperoleh curah hujan maksimum yang pernah terjadi adalah 198,59 mm tahun 2023;
c. Data curah hujan yang digunakan sebagai dasar Analisa adalah curah hujan Kawasan maksimum dari Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, Stasiun Geofisika Tangerang dan Stasiun Klimatologi Tangerang Selatan dan dilakukan analisa frekuensi dan probabilitas data curah hujan maksimum maka metode distribusi Log Pearson III dimana hujan rancangan kala ulang 2 tahun TR-2 = 96,09 mm, kala ulang 5 tahun TR-5
= 118,48 mm, Kala Ulang 10 Tahun TR-10 = 130,64 mm dan kala ulang 25 tahun TR-25 = 143,78 mm.
d. [image: ]Periode Ulang yang digunakan adalah kala ulang 2 tahunan untuk perencanaan saluran, sumur resapan dan kolam retensi;
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e. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Limpasan Air Hujan dan Persilnya, , maka pada prinsipnya dilakukan melalui perhitungan 95% persentil, namun dalam kajian ini dilakukan melalui hidrologi spesifik dengan kriteria:


	No
	Uraian
	Data Kegiatan
	Kriteria Hidrologi
Spesifik

	1
	Luasan
	1.334 m2
	>10.000 m2

	2
	Kedalaman Muka Air Tanah
	> 1,5 m
	> 1,5 m

	3
	Kemiringan Tanah
	Wilayah			sekitar pembangunan	memiliki kemiringan	tanah			yang cukup kecil yang akan memperlambat  kecepatan				aliran
limpasan
	< 50%

	4
	Badan Air Penerima dan Level Muka Air
	Saluran eksisting jalan hanya di desain untuk menampung air hujan di jalan
	Memperhatikan kondisi hidrologi sekitar




5. Pengendalian air larian dan banjir / genangan di lokasi kegiatan dengan memperhatikan kajian hidrologi dan drainase yang telah disampaikan, maka berdasarkan :
a. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
c. Permen PU No. 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Hujan Pada Bangunan Gedung Dan Persilnya
d. Permen PU No. 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan 
maka Sdr. IBAD SUBADRI wajib :
a. Menerapan prinsip Zero Delta Q melalui:
i. Pengendalian air larian, dimana air larian yang ada harus dikelola adalah sebesar 61,65 m3. Maka dengan mengimplementasikan Zero Delta-Q maka air larian yang harus dikelola adalah sebesar 28,76 m3;
ii. Air larian sebagaimana tersebut pada huruf i di atas dilakukan melalui penyediaan sumur resapan sebanyak 4 unit dengan dimensi diameter 1 m x kedalaman 3 m dengan volume total 8,56 m3. Adapun sisanya dikelola menggunakan kolam retensi dengan volume yang harus disiapkan adalah sebesar 19,32 m3;
iii. Menyediakan sumur imbuhan atau sumur resapan dalam sebagai bentuk konservasi air tanah dengan kedalaman ±40 m atau sampai ditemukan pasir dalam pengeboran, dari permukaan tanah dengan jumlah 1 (satu) unit di akhir saluran kawasan, sebelum memasuki saluran utama.
b. Menyediakan saluran drainase di dalam lokasi kegiatan dengan dimensi saluran 0.4 m x 0,4 m di lokasi kegiatan.

6. Melakukan normalisasi saluran drainase di depan areal tapak Sdr. IBAD SUBADRI dengan melakukan pemeliharaan rutin terhadap saluran Kawasan dan roil kota tersebut.

7. Berdasarkan Hasil Analisa Hidrologi dan Hidrolika. Muka Air Banjir di Kawasan kegiatan adalah +21,475 m dari MAL. Maka Peil Banjir ditetapkan minimal +21,675 m dari MAL atau naik 0,4 m dari elevasi Jalan Haji Bidong Raya dengan elevasi +21,375 m dari MAL dengan tetap memperhitungkan keseimbangan lingkungan sekitar.
8. Sebelum melakukan kegiatan di lokasi agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkai[image: ]t.

9. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan apapun pada lokasi pembangunan tersebut sebelum dibuat saluran drainase dan resapan yang telah ditentukan.

10. Senantiasa melakukan pemeliharaan drainase di lokasi /area sekitarnya dan tidak diperbolehkan membuang sampah / sedimen/ limbah kedalam saluran drainase yang ada.
11. Kajian Peil Banjir dan Pengelolaan Air Larian ini diintegrasikan dalam dokumen lingkungan serta di ajukan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang, dan apabila terjadi perubahan atau pengembangan area yang dimohon harus dilakukan pengkajian teknis ulang sistem drainase.

12. Segala resiko yang timbul akibat permohonan ini menjadi tanggung Sdr. IBAD SUBADRI.
















Hasil KajianTeknis Peil Banjir dan Pengelolaan Air Larian yang disampaikan Sdr. IBAD SUBADRI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat ini dan Kajian Teknis Peil Banjir dan Pengelolaan Air Larian bukan sebagai ijin untuk pembangunan, namun merupakan acuan dalam pengelolaan sistem tata air berdasarkan kondisi hidrologi spesifik saat ini atas dasar perhitungan curah hujan rencana dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali serta Sdr. IBAD SUBADRI wajib melakukan perubahan desain dan pembangunan ulang sistem tata air.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
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Tembusan, disampaikan kepada Yth. :
1. Bapak Walikota Tangerang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang (sebagai laporan);
3. Inspektur Kota Tangerang;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Tangerang;
6. Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang;
8. Camat Cipondoh.
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